【需求调查公告】灭菌盒100套需求调查公告

**一、预算金额：**人民币100万元

**二、拟购设备用途：**主要用于装载手术器械,适合高温高压灭菌器灭菌。

**三、拟购设备主要要求：**

1.★可直接用于装载手术器械,适用于高温高压灭菌。

2.▲盒盖及盒体均采用铝制材质，盒体底部无穿孔设计，盒盖与盒体锁扣采用一体化的弹簧锁扣设计，可在任一位置停滞，最大可以旋转至180°。

3.▲搬运把手采用90°自停式设计。

4.▲过滤方式：采用≥1000次灭菌循环持续有效的综合PTFE无菌屏障系统（滤膜），可节约时间和操作成本。

5.▲无菌存放期≥180天，包外一次性锁扣带灭菌检测标识。（需提供中国疾病预防控制中心的相关检测证明）。

6.干燥度：灭菌后内外无湿包，无积水。

7.采用盒底整体拉伸成型工艺，无缝无螺丝连接或焊接，外形周正，表面光滑，容易清洁，使用方便，保护器械。

8.装载篮采用整体不锈钢板冲孔工艺，平行把手设计，耐腐蚀，可码放。

9.★质保期≥3年。

**四、拟购设备主要配置：**

1.3/4灭菌盒 30套（每套至少包含同一品牌的盒体一个，盒盖一个，载物蓝一个，硅胶防滑垫一块。）

2.1/2灭菌盒 70套（每套至少包含同一品牌的盒体一个，盒盖一个，载物蓝一个，硅胶防滑垫一块。）

**五、供应商资格要求：**

1.供应商应具有独立承担民事责任的能力。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

**六、公告时间及报名要求：**

1.报名方式：请根据医疗设备推荐书(见附件)要求，递交《医疗设备推荐书》电子版文件至设备科邮箱2502274768@qq.com（**邮件标题格式：项目名称-公司简称，文件格式：word版本且不能超过100M）**。

    2.报名截止时间：**二零二五年四月二十五日下午17:30时（北京时间）前**，不按公告时间报名视为无效。

3.以上项目只接受低于或等于预算金额的报价，如供应商报价高于预算金额的，视为无效报名。

4.如在公告期结束前报名的供应商未按要求提供填报完整的推荐书，可能视为未响应而无效报名。

5.供应商必须保证所提供资料真实有效，如发现虚假、伪造和夸大，将取消其参与项目资格并列入医院供应商诚信黑名单，供应商承担相应后果。

6、以上项目不举行固定答疑咨询会，若有疑问，请咨询医疗设备科0757-83067025。

**附件：[医疗设备推荐书(点此下载)](http://www.fshtcm.com.cn/zyy2023/xwgg/ylsbcg/202504/W020250418372428943540.doc)**

 二零二五年四月十八日