**佛山市高明区中医院设备科采购项目**

**报名文件**

**项目名称：**

**供应商名称（加盖公章）：**

**联系人姓名：**

**联系电话（手机）：**

1. **mail：**

**日期： 年 月 日**

**报名文件目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投标资料** | **页码** | **审核情况（√）** | **备注** |
| 1 | 营业执照复印件 |  |  |  |
| 2 | 法人代表第二代居民身份证复印件 |  |  |  |
| 3 | 销售代表资格证明书 |  |  |  |
| 4 | 授权代理人第二代居民身份证复印件 |  |  |  |
| 5 | 授权代表近三个月社保缴费证明 |  |  |  |
| 6 | 提供具备电梯维修许可资格的有效证明文件 |  |  |  |
| 7 | “国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html), 在右上角“信息打印”栏打印《企业信用信息公示报告》 |  |  |  |
| 8 | 承诺书 |  |  |  |
| 9 | 用户需求表 |  |  |  |
| 10 | 报价表 |  |  |  |

**二、部分资料标准格式**

**2.1法人身份证复印件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **法人身份证正面粘贴处** |  | **法人身份证反面粘贴处** |

说明：须提供第二代居民身份证复印件。

**2.2销售代表资格证明书**

致：**佛山市高明区中医院：**

同志，现任我单位 职务，联系手机： ，为销售代表，代表我单位参与本项目的采购活动，特此证明。

法人签名(加盖公章）： 签发日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **销售代表身份证正面粘贴处** |  | **销售代表身份证反面粘贴处** |

说明：

1.本授权书内容不得擅自修改。

2.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖投标人公章。

3.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

**承诺书**

我公司在参加本次采购项目活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿参照政府采购相关规定接受处罚并列入医院供应商诚信黑名单。

              供应商名称（加盖盖章）：

                                          日期：

# 用户需求表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **是否响应（请打“√”）** | **备注** |
| **维护保养服务要求** | | | |
| 1 | **对维护保养的电梯的安全性能负责，按照维护保养合同、佛山市电梯安全管理办法、《广东省电梯使用安全条例》以及佛山市电梯的相关法律法规、安全技术规范和标准的规定对电梯进行维护保养，确保维护保养质量，依据法律法规和我院委托事项履行安全管理义务，并承担相应的责任。** |  |  |
| 2 | **根据佛山市质量技术监督局要求，对每台电梯进行维护保养，维护保养内容定期对电梯进行维护保养，并且按照佛山市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录要求填写记录，为每台电梯建档。** |  |  |
| 3 | **提供服务热线电话及项目负责人电话，提供24小时维保服务。** |  |  |
| 4 | **供应商须具有随时上门进行维修及检测服务的工程师，并提供常设每周7天×24小时召修和应急服务专线、长期的免费技术支持。** |  |  |
| 5 | **对我院的服务通知应在接报后发生电梯困人故障时，要求20分钟内维保人员到达现场处置；其他故障召修时，要求30分钟维保人员到达现场处理，确保电梯的应急服务及安全。一般故障处理（包括更换易损零部件）停梯时间不超过2小时；需更换电子板等电器元件的故障处理停梯时间不超过4小时；属中修范畴的故障处理停梯时间不超过12小时；属大修范畴的故障处理停梯时间不超过24小时。如所需更换的电梯零部件因原厂家订货时间超过24小时，供应商需提供相应的配件作为备用件，应急解决电梯故障，确保电梯正常运行。** |  |  |
| 6 | **确保电梯24小时应急响应，按中国电梯安全标准（GB－75888 标准）及电梯生产厂家的工艺和规范，对设备、机房、隔音层、门坎、分割横梁、井道、井道底坑进行常规检查、润滑、清洁、调校、测试、防锈、防腐蚀保养处理等工作，并根据设备状态要求修理或更换零部件，以确保电梯正常、安全、有效地运行。** |  |  |
| 7 | **保养期内，按佛山市质量技术监督局有关特种设备安全监察条例》要求和佛山市有关乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录（不少于所列项目）规定进行维护保养，以及约定的保养项目、时间进行工作。每次保养工作完毕，应在乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录上签名确认。** |  |  |
| 8 | **每年对负责保养的电梯进行一次全面检修并提交使用状况检查报告，以确保电梯安全运行及符合技术监督局的检查要求。** |  |  |
| 9 | **储存合理数量的电梯原厂备件，并且24小时可随时取用，以备及时的更换，电梯配件要求更换的零部件需是全新原厂正货（有出厂合格证），不能用仿制品和维修翻新品取代。** |  |  |
| 10 | **每月由供应商保养专业人员对电梯进行常规检查和例行保养，按国家行业标准和供应商保养规范方案进行全面的维修保养，确保电梯正常运行；供应商应对合同范围内的设备每季度调整一次并每年进行一次“年度安全检查”及“负荷调整试验”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”可结合政府部门的“年检”同时进行。** |  |  |
| 11 | **在电梯维修、保养工作期间，需放置醒目的围蔽标牌提示或张贴温馨提示告知。负责联系、协助电讯部门并确保梯内电话畅通。** |  |  |
| 12 | **保养期内，保证电梯的正常运行。因供应商违反操作规程而造成电梯损坏，其维修费由供应商全额承担。因供应商保养不善而引起的事故责任和造成我院的直接经济损失，由供应商承担全部责任。** |  |  |
| 13 | **保养期内，电梯出现紧急状况或我院提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，供应商需立即作出响应和采取相应措施，确保电梯的正常运行。** |  |  |
| 14 | **轿厢内部、顶部和机房出现污损要及时清理，需定期清理井底，如电梯井底受水淹时应及时清除积水，必要时我院给予配合。** |  |  |
| 15 | **按政府要求，定期对电梯申报检测，代办理年审和电梯责任保险，并确保电梯年检通过。** |  |  |
| 16 | **在合同期内,供应商须承担因维保不到位原因造成的安全责任和造成的经济损失。** |  |  |
| 17 | **电梯大修时，供应商需按质监部门相关法规办理告知手续。** |  |  |
| **商务要求** | | | |
| 1 | **付款方式：**  **1、合同生效后分4期支付；每服务期满6个月，自收到有效完税发票之日起30个工作日内支付合同总额25%。**  **2、收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。** |  |  |
| 2 | **服务地点：佛山市高明区文华路387号。** |  |  |

# 报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 报价（单价） | 报价（总价） | 备注 |
| 1 | 1-7号电梯（含保险） | 7台 |  |  |  |
| 2 | 8号电梯（含保险） | 1台 |  |  |  |
| 合计（元） | | | |  |  |
| 总计（小写）： （大写）人民币 元整 | | | | | |
| **备注：**  **1、超出预算的报价为无效报价。**  **2、必须完全满足并响应本采购项目的全部内容和要求。**  **3、本报价书纸质版随论证（谈判）会当日自行携带入场提交。**  **4、人民币大写字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）** | | | | | |